# Blockstufen

**Pos. 1 Blockstufen**

Liefern und Verlegen von Betonblockstufen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 5 Jahren,

ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 13198:

Blockstufen gemäß Plan Nr. … auf Unterbau / Unterkonstruktion nach Plan Nr. … auf Mörtelstreifen, Dicke 1 – 2 cm, aus drainagefähigem Mörtel zwängungsfrei verlegen.

Verlegung mit Lagerfuge, 0,5 bis 1 cm breit sowie mit 0,5 cm breiten Stoßfugen.

Blockstufen mit an der Unterseite angeordneten Schubnuten zur Verhinderung einer horizontalen Verschiebung.

Fabrikat **„Kronimus Blockstufen,**

**Oberflächenausführung:.........................................Nr. ...........“**

Länge: ....................... cm

Breite: ....................... cm

Höhe: ………………. cm

 m ...............; €/m ...............; € ...............

**Pos. 2 Zulage Bearbeitung Köpfe**

 Zulage für das Bearbeiten der Köpfe

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

**Pos. 3 Zulage Gehrung**

 Zulage für Gehrung rechts / links

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

[www.kronimus.de](http://www.kronimus.de)