Winkelstufen freitragend

**Pos. 1 Winkelstufen freitragend**

Liefern und Verlegen von freitragenden Betonwinkelstufen nach DIN EN 13369 mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 5 Jahren. Zulässige Belastung 5 kN/m² nach DIN 1055-3:2006-03. Einsatzmöglichkeiten bzgl. Auflagerung, Feld – und Kragarmlängen: siehe Produktdatenblatt.

Winkelstufen gemäß Plan Nr. … auf Unterkonstruktion nach Plan Nr. … auf Streifen aus kunststoffvergütetem Mörtel, Dicke 1 – 2 cm, verlegen.

Verlegung mit Lagerfuge, 0,5 bis 1 cm breit sowie mit 0,5 cm breiten Stoßfugen.

Fabrikat **„Kronimus Winkelstufen freitragend,**

**Oberflächenausführung:.........................................Nr. ...........“**

Maße Stufen:

Länge: ....................... cm

Breite: ....................... cm

Höhe: ………………. cm

 m ...............; €/m ...............; € ...............

**Pos. 2 Zulage**

Zulage für das Bearbeiten der Köpfe

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

[www.kronimus.de](http://www.kronimus.de)