Winkelstufen mit Kontraststreifen

**Pos. 1 Winkelstufen**

Liefern und Verlegen von Betonwinkelstufen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 5 Jahren,

ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 13198:

Winkelstufen gemäß Plan Nr. … auf Unterbau / Unterkonstruktion nach Plan Nr. … auf Mörtelstreifen, Dicke 3 – 5 cm, aus drainagefähigem Mörtel zwängungsfrei verlegen. Unterseite der Stufen im Bereich der Mörtelstreifen mit Haftbrücke versehen.

Verlegung mit Lagerfuge, 0,5 bis 1 cm breit sowie mit 0,5 cm breiten Stoßfugen.

DIN 18333 ist zu beachten.

Kontraststreifen gemäß den Richtlinien Modul 813.0205 der Bahn AG aus Natursteinvorsatz in sandgestrahlter Oberfläche.

Fabrikat „Kronimus Winkelstufen,

Oberflächenausführung:

Stufe: Krobas Nr. 002 sandgestrahlt

Kontraststreifen: Gingen Nr. 437 sandgestrahlt“

Stufe: Kontraststreifen:

Länge: ....................... cm Länge wie Stufe

Breite: ....................... cm Breite: 8 cm

Höhe: ………………. cm Höhe: 5 cm

 m ...............; €/m ...............; € ...............

**Pos. 2 Zulage**

Zulage für das Bearbeiten der Köpfe

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

**Andere Oberflächenkombinationen auf Anfrage**

**Rutschhemmung siehe Liste mögliche Oberflächenausführungen**

**Kontrastwerte siehe Liste**



Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

[www.kronimus.de](http://www.kronimus.de)