**L Steine**

**Pos. 1 L Steine**

Liefern und Versetzen von unbewehrten L Steinen aus Beton entsprechend der Druckfestigkeitsklasse C 30/37 mit einer Wandstärke von 7 cm einschl. Fundamentierung.

Fundament herstellen, bestehend aus:

Tragfähiger und frostsichererer Unterbau, Dicke … cm.

Betonschicht, Beton C 12/15 X0, Dicke 10 cm. Elemente mit 1 cm breiter Fuge versetzen.

Fabrikat **„Kronimus L Steine, grau Nr. 014“**

Höhe: … cm

Fußbreite: … cm

Breite: … cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

**Pos. 2 Außeneck 90°**

Liefern und Versetzen von unbewehrten L Steinen als Außeneck 90° mit einer Wandstärke von 7 cm einschl. Fundamentierung.

Fundament herstellen, bestehend aus:

Tragfähiger und frostsichererer Unterbau, Dicke … cm.

Betonschicht, Beton C 12/15 X0, Dicke 10 cm. Elemente mit 1 cm breiter Fuge versetzen.

Fabrikat **„Kronimus L Steine, grau Nr. 014“**

Höhe: 40 cm

Fußbreite: 40 cm

Breite: 40 cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

[vertrieb@kronimus.de](mailto:vertrieb@kronimus.de)

[www.kronimus.de](http://www.kronimus.de)